参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械通用名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 撑开器 | 双关节撑开器，带可调旋臂，3x3叉尖，半尖，长17cm，不锈钢，无镀层 | 2 |
| 2 | 撑开器 | 小型，儿童用，牵开器 3×3齿，锋利，可调节旋转臂，长 14 cm，不锈钢，无镀层 | 2 |
| \*3 | 撑开器 | 撑开器，带可调关节旋臂，长24 cm，3x4 叉尖，锋利，不锈钢，无镀层 | 2 |
| 4 | 骨锉 | 轻微弯曲，不锈钢，无镀层 | 1 |
| \*5 | 吸引管 | LUER锁，长15cm，外径2.5mm | 1 |
| 6 | 剪 | 微型，极细型，细杆，切口长度3mm，工作长度8cm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 7 | 剪 | 微型，喙形刀片，切口长度7mm，工作长度8cm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 8 | 咬骨钳 | 咬骨钳，锤骨，口上翻，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 9 | 咬骨钳 | 咬骨钳，锤骨，口上翻，极细型，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 10 | 耳钳 | 耳钳，精细，锯齿状，1\*4.5mm，长8cm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| \*11 | 耳钳 | 耳钳，椭圆形杯口状，极精细，0.6mm，细杆，工作长度8cm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 12 | 耳刮匙 | 耳刮匙，大口径，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 13 | 剥离子 | 剥离子 | 1 |
| 14 | 针 | 针，长重度弯曲，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 15 | 针 | 针，短重度弯曲，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 16 | 针 | 针，轻度弯曲，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 17 | 针 | 针，直，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 18 | 耳钩 | 耳钩，90度，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 19 | 耳钩 | 耳钩，45度，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 20 | 骨锉 | 微型骨锉，弯曲，向右，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 21 | 骨锉 | 微型骨锉，左弯 | 1 |
| 22 | 刀 | 刀，圆形刀刃，垂直，长16 cm，φ2.5 mm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 23 | 组织钳 | 组织钳，长15 cm，敷药用，1×2个齿，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 24 | 圆形手柄 | 圆形手柄，弹簧活动，直，长16cm，不锈钢，无镀层 | 1 |
| 25 | 压膜器 | 压膜器 | 1 |
| 26 | 电凝镊 | 绝缘，顶端弯曲，钝，精细，顶端0.5 mm，长度16cm | 1 |
| 27 | 耳刀 | 耳刀，圆形刀刃，成25度角，不锈钢，无镀层 | 1 |
| \*28 | 吸引器头 | φ0.5mm，可塑性，1个φ1.0mm，可塑性，1个φ1.5mm，可塑性，1个φ1.8mm，可塑性，1个φ2.0mm，可塑性，1个φ2.5mm，可塑性，1个 | 1套 |
| \*29 | 手术拉勾 | 甲状腺拉钩2个、勺状拉钩2个，不锈钢，无镀层 | 2套 |